UP: LD F0,0(R1)

MULT F4,F0,F2 SD 0(R1),F4 SUBI R1,R1,#8 BNE R1,UP

Time → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Decoder LD MULT SD SUBI BNE LD MULT SD SUBI BNE LBuff (1) Valid Valid LBuff (2) LBuff (3) i+ L,R (7) Valid i+ L,R (8) f+ L,R (10) f+ L,R (11) f* L,R (12) 1,V V,V Valid f* L,R (13) 1,V V,V f/ L,R (14) CDB Tag 1 7 1 12 R0 R1 B,7 B,7 B,7 R2 FLR0 B,1 B,1 B,1 B,1 FLR2 FLR4 B,12 B,12 B,12 B,12 B,12 B,13 B,13 B,13 FLR6 FLR8 FLR10 SDB1 B,12 B,12 B,12 B,12 B,12 B,12 SDB2 B,13 B,13 SDB3